Приложение № 1

к договору о выполнении

работ № от « « 2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| Стр-во ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-241 в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
|
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Развозка конструкций | | | | |
| 1 | ТЕР33-04-016-05 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор *НР (85,05 руб.): 105% от ФОТ СП (48,6 руб.): 60% от ФОТ* | 1 опора | 27 |
| 2 | ТЕР33-04-016-06 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор *НР (25,8 руб.): 105% от ФОТ СП (14,74 руб.): 60% от ФОТ* | 1 опора | 7 |
| 3 | ТЕР33-04-016-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор *НР (351,58 руб.): 105% от ФОТ СП (200,9 руб.): 60% от ФОТ* | 1 опора | 44 *27+8+9* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 4 | ТЕР33-04-003-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных *НР (1122,32 руб.): 105% от ФОТ СП (641,33 руб.): 60% от ФОТ* | 1 опора | 27 |
| 5 | ТЕР33-04-003-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом *НР (355,98 руб.): 105% от ФОТ СП (203,42 руб.): 60% от ФОТ* | 1 опора | 4 |
| 6 | ТЕР33-04-003-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами *НР (414,4 руб.): 105% от ФОТ СП (236,8 руб.): 60% от ФОТ* | 1 опора | 3 |
| 7 | ТЕР33-04-017-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника *НР (852,43 руб.): 105% от ФОТ СП (487,1 руб.): 60% от ФОТ* | 1000 м | 0,87 |
| 8 | ТЕР33-04-017-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 *НР (226,59 руб.): 105% от ФОТ СП (129,48 руб.): 60% от ФОТ* | 1 опора | 8,767981 *34-870/34,48* |
| 9 | ТЕРм10-06-015-10 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство ввода кабеля в ТП *НР (98,5 руб.): 120% от ФОТ СП (57,46 руб.): 70% от ФОТ* | 1 шт. | 1 |
| 10 | ТЕРм08-02-164-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (108,78 руб.): 95% от ФОТ СП (74,43 руб.): 65% от ФОТ* | 1 шт. | 1 |
| Зануление опор | | | | |
| 11 | ТЕРм08-02-472-11 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций *НР (102,69 руб.): 95% от ФОТ СП (70,26 руб.): 65% от ФОТ* | 10 шт. | 3,4 |
| 12 | ТССЦ-111-0139 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 | шт. | 34 |
| Монтаж контура заземления опор | | | | |
| 13 | ТЕР01-02-055-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 *НР (24,47 руб.): 80% от ФОТ СП (13,77 руб.): 45% от ФОТ* | 100 м3 грунта | 0,014 *0,002\*7* |
| 14 | ТЕР01-02-061-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *НР (7,65 руб.): 80% от ФОТ СП (4,3 руб.): 45% от ФОТ* | 100 м3 грунта | 0,014 |
| 15 | ТЕР33-03-004-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м *НР (261,69 руб.): 105% от ФОТ СП (149,54 руб.): 60% от ФОТ* | 1 заземлитель | 21 *1\*3\*7* |
| 16 | ТЕР33-04-015-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *НР (83,97 руб.): 105% от ФОТ СП (47,98 руб.): 60% от ФОТ* | 10 м шин заземления | 5,6 *8\*7/10* |
| 17 | ТССЦ-204-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0,06776 *0,00121\*56* |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 18 | ТССЦ-403-1189 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Стойка опоры СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 44 |
| 19 | ТССЦ-509-1052 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Узел крепления укоса | шт. | 10 |
| 20 | ТССЦ-502-0853 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 0,204 *0,2\*1,02* |
| 21 | ТССЦ-502-0852 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 0,2754 *270\*1,02/1000* |
| 22 | ТССЦ-502-0850 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0 | 1000 м | 0,408 *400\*1,02/1000* |
| 23 | ТССЦ-111-3104 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 | шт. | 5 |
| 24 | ТССЦ-502-0811 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240 | компл. | 1 |
| 25 | ТССЦ-111-3161 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Хомут стяжной (СИП) Е778 | шт. | 68 *34\*2* |
| 26 | ТССЦ-111-3210 прим *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Зажим соединительный изолированный (СИП) | шт. | 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от ВРУ-12 до ВРУ-2 | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (354,4 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (175,55 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0324 *90\*0,4\*0,9/1000* |
| 2 | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (11,43 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (5,66 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0252 *90\*0,4\*0,7/1000* |
| 3 | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (424,13 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (224,54 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | 0,072 *0,324-0,252* |
| 4 | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | 10,8 *7,2\*1,5* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 5 | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (1648,96 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1061,87 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,9 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (693,01 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (446,27 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,9 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (981,71 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (632,18 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,9 |
| 8 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (308,18 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (198,46 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,08 |
| 9 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (54,75 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (35,26 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,02 |
| 11 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 12 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-150/240 *Формулы цены единицы: МАТ=1950,00/5,86* | шт | 2 |
| 13 | ТССЦ-501-8643 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 150 мм2 | 1000 м | 0,1 |
| 14 | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 7,2 *90\*0,2\*0,4* |
| 15 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,72 *90\*8/1000* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-244 до ВРУ-12 | | | | | | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | | | | | | |
| № пп | | Обосно- вание | | Наименование | | Ед. изм. | | Кол. | |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (649,7 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (321,83 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | | 1000 м3 грунта | | 0,0594 *165\*0,4\*0,9/1000* | |
| 2 | | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (20,93 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (10,37 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | | 1000 м3 грунта | | 0,0462 *165\*0,4\*0,7/1000* | |
| 3 | | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (777,76 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (411,75 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м3 | | 0,132 *0,594-0,462* | |
| 4 | | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | | 1 т груза | | 19,8 *13,2\*1,5* | |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 5 | | ТЕРм08-02-141-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *НР (4601,66 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2963,3 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 1,65 | |
| 6 | | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (1270,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (818,3 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 1,65 | |
| 7 | | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (1800 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1159,13 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 1,65 | |
| 8 | | ТЕРм08-02-146-05 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг *НР (200,14 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (128,88 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 0,04 | |
| 9 | | ТЕРм08-02-148-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг *НР (33,82 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (21,78 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 0,01 | |
| 10 | | ТЕРм10-06-015-10 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Устройство ввода кабеля в ТП *НР (1669,41 руб.): 120%\*0,85 от ФОТ СП (916,54 руб.): 70%\*0,8 от ФОТ* | | 1 шт. | | 1 | |
| 11 | | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 1 шт. | | 2 | |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | | | | | | |
| 12 | | ТССЦ-501-8669 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2 | | 1000 м | | 0,17 | |
| 13 | | прайс-лист | | Муфта 4КВНТп-1-150/240 *Формулы цены единицы: МАТ=1950,00/5,86* | | шт | | 2 | |
| 14 | | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Песок природный для строительных работ средний | | м3 | | 13,2 *165\*0,2\*0,4* | |
| 15 | | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | | 1000 шт. | | 1,32 *165\*8/1000* | |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-244 до ВРУ-15 | | | | | | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | | | | | | |
| № пп | | Обосно- вание | | Наименование | | Ед. изм. | | Кол. | |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (295,3 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (146,28 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | | 1000 м3 грунта | | 0,027 *75\*0,4\*0,9/1000* | |
| 2 | | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (9,5 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (4,7 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | | 1000 м3 грунта | | 0,021 *75\*0,4\*0,7/1000* | |
| 3 | | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (353,63 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (187,21 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м3 | | 0,06 *0,27-0,21* | |
| 4 | | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | | 1 т груза | | 9 *6\*1,5* | |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 5 | | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (1373,95 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (884,77 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 0,75 | |
| 6 | | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (577,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (372,03 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 0,75 | |
| 7 | | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (818,28 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (526,94 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 0,75 | |
| 8 | | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (154,1 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (99,23 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 0,04 | |
| 9 | | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (27,37 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (17,63 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 100 м кабеля | | 0,01 | |
| 10 | | ТЕРм10-06-015-10 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Устройство ввода кабеля в ТП *НР (1669,41 руб.): 120%\*0,85 от ФОТ СП (916,54 руб.): 70%\*0,8 от ФОТ* | | 1 шт. | | 1 | |
| 11 | | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | 1 шт. | | 2 | |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | | | | | | |
| 12 | | прайс-лист | | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580,00/5,86* | | шт | | 2 | |
| 13 | | прайс-лист | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=335/5,86* | | м | | 80 | |
| 14 | | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Песок природный для строительных работ средний | | м3 | | 6 *75\*0,2\*0,4* | |
| 15 | | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | | 1000 шт. | | 0,6 *75\*8/1000* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от ВРУ-11 до ВРУ-12 | | | | | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | | | | | |
| № пп | | Обосно- вание | | Наименование | Ед. изм. | | Кол. | |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (98,54 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (48,81 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | | 0,009 *25\*0,4\*0,9/1000* | |
| 2 | | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (3,06 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1,52 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | | 0,007 *25\*0,4\*0,7/1000* | |
| 3 | | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (117,83 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (62,38 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | | 0,02 *0,09-0,07* | |
| 4 | | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | | 3 *2\*1,5* | |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | |
| 5 | | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (458,09 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (294,99 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | | 0,25 | |
| 6 | | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (192,57 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (124,01 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | | 0,25 | |
| 7 | | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (272,76 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (175,65 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | | 0,25 | |
| 8 | | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (308,18 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (198,46 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | | 0,08 | |
| 9 | | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (54,75 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (35,26 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | | 0,02 | |
| 11 | | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | | 2 | |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | | | | | |
| 12 | | прайс-лист | | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580,00/5,86* | шт | | 2 | |
| 13 | | прайс-лист | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=335/5,86* | м | | 35 | |
| 14 | | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Песок природный для строительных работ средний | м3 | | 2 *25\*0,2\*0,4* | |
| 15 | | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | | 0,2 *25\*8/1000* | |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-244 до ВРУ-16 | | | | | | | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | | | | | | | |
| № пп | | Обосно- вание | | Наименование | | | Ед. изм. | | Кол. | |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (413,33 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (204,74 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | | | 1000 м3 грунта | | 0,0378 *105\*0,4\*0,9/1000* | |
| 2 | | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (13,36 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (6,62 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | | | 1000 м3 грунта | | 0,0294 *105\*0,4\*0,7/1000* | |
| 3 | | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (494,91 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (262,01 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | | | 100 м3 | | 0,084 *0,378-0,294* | |
| 4 | | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | | | 1 т груза | | 12,6 *8,4\*1,5* | |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 5 | | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (1923,65 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1238,76 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | | 100 м кабеля | | 1,05 | |
| 6 | | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (808,62 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (520,72 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | | 100 м кабеля | | 1,05 | |
| 7 | | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (1145,46 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (737,64 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | | 100 м кабеля | | 1,05 | |
| 8 | | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (154,1 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (99,23 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | | 100 м кабеля | | 0,04 | |
| 9 | | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (27,37 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (17,63 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | | 100 м кабеля | | 0,01 | |
| 10 | | ТЕРм10-06-015-10 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Устройство ввода кабеля в ТП *НР (1669,41 руб.): 120%\*0,85 от ФОТ СП (916,54 руб.): 70%\*0,8 от ФОТ* | | | 1 шт. | | 1 | |
| 11 | | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | | | 1 шт. | | 2 | |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | | | | | | | |
| 12 | | прайс-лист | | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580,00/5,86* | | | шт | | 2 | |
| 13 | | прайс-лист | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=335/5,86* | | | м | | 110 | |
| 14 | | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Песок природный для строительных работ средний | | | м3 | | 8,4 *105\*0,2\*0,4* | |
| 15 | | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | | | 1000 шт. | | 0,84 *105\*8/1000* | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-244 до ВРУ-14 ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
|
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (373,88 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (185,2 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0342 *95\*0,4\*0,9/1000* |
| 2 | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (11,92 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (5,9 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0266 *95\*0,4\*0,7/1000* |
| 3 | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (447,73 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (237,03 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | 0,076 *0,342-0,266* |
| 4 | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | 11,4 *7,6\*1,5* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 5 | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (1740,42 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1120,77 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,95 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (731,65 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (471,16 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,95 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (1036,3 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (667,34 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,95 |
| 8 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (154,1 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (99,23 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,04 |
| 9 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (27,37 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (17,63 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,01 |
| 10 | ТЕРм10-06-015-10 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство ввода кабеля в ТП *НР (1669,41 руб.): 120%\*0,85 от ФОТ СП (916,54 руб.): 70%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 1 |
| 11 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 12 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580/5,86* | шт | 2 |
| 13 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=380/5,86* | м | 100 |
| 14 | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 7,6 *95\*0,2\*0,4* |
| 15 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,76 *95\*8/1000* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-244 до ВРУ-13 | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (216,72 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (107,36 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0198 *55\*0,4\*0,9/1000* |
| 2 | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (6,92 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (3,43 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0154 *55\*0,4\*0,7/1000* |
| 3 | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (259,25 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (137,25 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | 0,044 *0,198-0,154* |
| 4 | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | 6,6 *4,4\*1,5* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 5 | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (1007,64 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (648,88 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,55 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (423,47 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (272,7 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,55 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (599,95 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (386,34 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,55 |
| 8 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (154,1 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (99,23 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,04 |
| 9 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (27,37 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (17,63 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,01 |
| 10 | ТЕРм10-06-015-10 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство ввода кабеля в ТП *НР (1669,41 руб.): 120%\*0,85 от ФОТ СП (916,54 руб.): 70%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 1 |
| 11 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 12 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580,00/5,86* | шт | 2 |
| 13 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=380/5,86* | м | 60 |
| 14 | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4,4 *55\*0,2\*0,4* |
| 15 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,44 *55\*8/1000* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от ВРУ-13 до ВРУ-14 | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | |
| 1 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (1271,54 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (818,82 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,33 |
| 2 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (54,75 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (35,26 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,02 |
| 4 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 5 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580/5,86* | шт | 2 |
| 6 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=335/5,86* | м | 35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-244 до ВРУ-11 | | | |  |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (531,51 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (263,29 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0486 *135\*0,4\*0,9/1000* |
| 2 | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (17,23 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (8,54 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0378 *135\*0,4\*0,7/1000* |
| 3 | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (636,33 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (336,88 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | 0,108 *0,486-0,378* |
| 4 | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | 16,2 *10,8\*1,5* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 5 | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (2473,53 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1592,86 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 1,35 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (1039,68 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (669,52 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 1,35 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (1472,81 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (948,43 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 1,35 |
| 8 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (154,1 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (99,23 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,04 |
| 9 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (27,37 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (17,63 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,01 |
| 10 | ТЕРм10-06-015-10 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство ввода кабеля в ТП *НР (1669,41 руб.): 120%\*0,85 от ФОТ СП (916,54 руб.): 70%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 1 |
| 11 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 12 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580,00/5,86* | шт | 2 |
| 13 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=335/5,86* | м | 140 |
| 14 | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 10,8 *135\*0,2\*0,4* |
| 15 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1,08 *135\*8/1000* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-244 до ВРУ-10 | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (724,09 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (358,68 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,06624 *184\*0,4\*0,9/1000* |
| 2 | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (23,34 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (11,56 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,05152 *184\*0,4\*0,7/1000* |
| 3 | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (867,38 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (459,2 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | 0,1472 *0,6624-0,5152* |
| 4 | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | 22,08 *14,72\*1,5* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 5 | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (3371,18 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2170,92 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 1,84 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (1417,1 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (912,56 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 1,84 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (2007,38 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1292,68 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 1,84 |
| 8 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (192,58 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (124,01 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,05 |
| 9 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (27,37 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (17,63 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,01 |
| 10 | ТЕРм10-06-015-10 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство ввода кабеля в ТП *НР (1669,41 руб.): 120%\*0,85 от ФОТ СП (916,54 руб.): 70%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 1 |
| 11 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 12 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580/5,86* | шт | 2 |
| 13 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=380/5,86* | м | 190 |
| 14 | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 14,72 *184\*0,2\*0,4* |
| 15 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1,472 *184\*8/1000* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-244 до ВРУ-9 | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (826,65 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (409,49 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0756 *210\*0,4\*0,9/1000* |
| 2 | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (26,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (13,24 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0588 *210\*0,4\*0,7/1000* |
| 3 | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (989,96 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (524,1 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | 0,168 *0,756-0,588* |
| 4 | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | 25,2 *16,8\*1,5* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 5 | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (3847,3 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2477,52 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 2,1 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (1617,4 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1041,54 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 2,1 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (2291,1 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1475,38 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 2,1 |
| 8 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (154,1 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (99,23 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,04 |
| 9 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (27,37 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (17,63 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,01 |
| 10 | ТЕРм10-06-015-10 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство ввода кабеля в ТП *НР (1669,41 руб.): 120%\*0,85 от ФОТ СП (916,54 руб.): 70%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 1 |
| 11 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 12 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580/5,86* | шт | 2 |
| 13 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=380/5,86* | м | 215 |
| 14 | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 16,8 *210\*0,2\*0,4* |
| 15 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1,68 *210\*8/1000* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ-9 до ВРУ-10 | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | |
| 1 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (1271,54 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (818,82 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,33 |
| 2 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (54,75 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (35,26 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,02 |
| 4 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 5 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580/5,86* | шт | 2 |
| 6 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=335/5,86* | м | 35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от ВРУ-16 до ВРУ-10 | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (98,54 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (48,81 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,009 *25\*0,4\*0,9/1000* |
| 2 | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (3,06 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1,52 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,007 *25\*0,4\*0,7/1000* |
| 3 | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (117,83 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (62,38 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | 0,02 *0,09-0,07* |
| 4 | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | 3 *2\*1,5* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 5 | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (458,09 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (294,99 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,25 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (192,57 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (124,01 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,25 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (272,76 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (175,65 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,25 |
| 8 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (308,18 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (198,46 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,08 |
| 9 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (54,75 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (35,26 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,02 |
| 11 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 12 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580,00/5,86* | шт | 2 |
| 13 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=335/5,86* | м | 35 |
| 14 | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2 *25\*0,2\*0,4* |
| 15 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,2 *25\*8/1000* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от ВРУ-1 до ВРУ-2 | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (118,02 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (58,46 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0108 *30\*0,4\*0,9/1000* |
| 2 | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (3,87 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (1,92 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0084 *30\*0,4\*0,7/1000* |
| 3 | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (141,42 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (74,87 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | 0,024 *0,108-0,084* |
| 4 | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | 3,6 *2,4\*1,5* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 5 | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (549,71 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (353,99 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,3 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (231,06 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (148,79 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,3 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (327,18 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (210,69 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,3 |
| 8 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (308,18 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (198,46 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,08 |
| 9 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (54,75 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (35,26 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,02 |
| 11 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 12 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580/5,86* | шт | 2 |
| 13 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=380/5,86* | м | 40 |
| 14 | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2,4 *30\*0,2\*0,4* |
| 15 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,24 *30\*8/1000* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0.4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №21 до ВРУ-1 | | | | |
| в ЖК "Вишневый сад" (2-я очередь), пос. Иноземцево, г. Железноводск. | | | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-004-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 *НР (157,48 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (78,01 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0144 *40\*0,4\*0,9/1000* |
| 2 | ТЕР01-01-035-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 *НР (4,99 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2,47 руб.): 50%\*0,8 от ФОТ* | 1000 м3 грунта | 0,0112 *40\*0,4\*0,7/1000* |
| 3 | ТЕР01-02-060-02 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *НР (188,61 руб.): 80%\*0,85 от ФОТ СП (99,85 руб.): 45%\*0,8 от ФОТ* | 100 м3 | 0,032 *0,144-0,112* |
| 4 | ТССЦпг-03-21-02-010 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза *НР 0%\*0,85 от ФОТ СП 0%\*0,8 от ФОТ* | 1 т груза | 4,8 *3,2\*1,5* |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 5 | ТЕРм08-02-141-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг *НР (732,78 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (471,88 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,4 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (308,02 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (198,35 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,4 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-01 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (436,19 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (280,89 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,4 |
| 8 | ТЕРм08-02-146-04 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (346,83 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (223,35 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,09 |
| 9 | ТЕРм08-02-148-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг *НР (27,37 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (17,63 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 100 м кабеля | 0,01 |
| 11 | ТЕРм08-02-165-03 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Муфта концевая для кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *НР (3217,73 руб.): 95%\*0,85 от ФОТ СП (2072,1 руб.): 65%\*0,8 от ФОТ* | 1 шт. | 2 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика) | | | | |
| 12 | прайс-лист | Муфта 4КВНТп-1-70/120 *Формулы цены единицы: МАТ=1580/5,86* | шт | 2 |
| 13 | прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 *Формулы цены единицы: МАТ=380/5,86* | м | 50 |
| 14 | ТССЦ-408-0122 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3,2 *40\*0,2\*0,4* |
| 15 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,32 *40\*8/1000* |

Приложение № 2

к договору о выполнении

работ № от « « 2017г.

Локально-сметные расчеты